Modemy a sí ové karty

Modem (modulator/demodulator) je za ízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro p enos po telefonních linkách. Na druhé stran spojení je druhý modem, který p ijatá data konvertuje z analogových zp t na digitální

Asynchronní modemy vysílají každý byte dat individuáln jako odd lený paket . Aby však p ijímací zaízení rozpoznalo jedno tlivé pakety, m usí vysílající modem ozna it za átek a konec každého paketu. K tomu slouží tzv.start bit a stop bit , což znamená, že k p enosu 8 bit je zapot ebí paket o velikosti 10 bit . P ijímací za ízení pakety p ijímá a sestavuje je zp t do takové podoby, v jaké je m že využít poíta

Naproti tomu u synchronní komunikace za ízení vysílá ustálenou rychlostí souvislý tok dat a p ijímací zaízení je synchronizováno se za ízením, jež vysílá infor maci. Použití synchronních modem je možné jen na pronajaté i pevné lince.

Funkce modemu

Nejprve modem vyv sí telefonní linku (s tejná innost, jako zdvihnutí sluchátka u telefonu)

Následn modem vyto í telefonní íslo. Telefonní úst edna pak ve spolupráci s dalšími sestaví spojení až k cílovému modemu

Pak eká, až modem na druhé stran volání pijme a odpoví. Následuje domlouvání obou modem na rychlosti a použitých protokolech p enosu (dom louvání se projevuje pískáním). Až dojde k ur ení spole né rychlosti, m že nastat vým na dat

Po skon ení spojení musí modem zav sit (ukon it hovor)

Naproti tomu modem, který eká na volání, musí rozpoznat vyzván ní, musí se um t p ipojit na linku (stejné jako zvednutí sluchátka po zazvon ní) – dát výzvu druhé stran , že se dovolala na modem, který je schopen p ijmout data

Po skon ení spojení pak musízav sit i tento modem

- 1 -

- 2 -

Interní modem pro sb rnici PCI

Externí modem pro USB nebo sériové rozhraní

- 3 -

Sí ové adaptéry

Sí ový adaptér (Network Interface Card - NIC) slouží jako rozhraní m ezi po íta em a po íta ovou sítí

M že být p ipojen p es slot sb rnice PCI nebo integrován p ímo na základní desce

Kritéria pro výb r sí ového adaptéru:

Rychlost – m á-li být dosaženo optim álního výkonu sít , je nutné vybrat adaptéry ur ené pro uvažovanou maximální rychlost celé sít (10, 100 Mb/s, 1 Gb/s)

Je vhodné, aby adaptér podporoval jakpoloduplexní, tak i pln duplexní provoz Poloduplexní – sí ový adaptér je v ur itém asovém okamžiku schopen data bu p ijímat nebo vysílat Pln duplexní – um ož uje sou asné vysílání i p íjem dat, vede ke zvýšení propustnosti celé sít

Typ sb rnice – lepší novjší a rychlejší typ sbrnice PCI než starší typ sbrnice ISA

Vestav né konektory – sí ové adaptéry m ají konektory RJ-45 (p ipomínají v tší telefonní konektor),DB 15 (tlustý koaxiální kabel), BNC (tenký koaxiální kabel) nebo konektor pro optické p ipojení N které typ y sí ových karet jsou vybaveny konektory n kolika typ a jsou ozna ovány p ívlastkem bombo P ipojení ksíti m že být i bezdrátové – místo konektoru pak sí ová karta obsahuje anténu.

Sí ové adaptéry ISA a PCI

- 4 -

Po íta ové sít

V 70. letech došlo ke vzniku pot eb vzájemného propojení jednotlivých po íta , za ú elem jejich vzájemné spolupráce.

V za átku budovány tzv. termin álové sít , které um ož ovaly sou asnou práci n kolika uživatel na jednom po íta i (sálový po íta ). Zásadní nevýhodou této koncepce byla naprostá závislost terminál na úst edním po íta i.

Pot eba ešení jednotlivých úloh bez uvedené závislosti vedla ke vzniku po íta ových sítí umož ují jednotlivým uživatel m sou asnou práci ne jen v síti, a le i m imo ni – sí LAN

Rozd lení po íta ových sítí

Po íta ové sít LAN (Local Area Network) pat í do sítí, které leníme podle úz emního rozložení do t í skupin:

WAN (World Area Network) - ve ejné datové sít , jsou svým rozsahem neomezené, mohou zabírat území stát , p íp. i kontinent = „internet “

MAN ( Metropolitan Area Network) - m stské dat ové sít , zabírají území m sta, ádov v km. Vznikají propojením n kolika sítí LAN

LAN ( Local Area Network ) - lokální dato vé sít , z abírají území nep esahující 1 - 2 km. Svým rozsahem pokrývají pracovišt, budovy, závody.

Topologie po íta ové sít

Topologie sít je zp sob propojení více poíta do jedné sít

U sítí PC-LAN se nej ast ji setkáváme s následujícími topologiemi:

Sb rnicová topologie

- 5 -

Hubová (hv zdicová) topologie

Kruhová topologie

P ipojení po íta e k síti

P ipojení po íta e k místní síti je možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici následující technické (HW) a programové (SW) sou ásti:

p enosové médium (kabel) sí ová karta (tzv. adaptér) obslužný program pro adaptér (tzv. driver) sí ový opera ní systém

Každý po íta v síti je identifikován svojíadreso u

6-ti bytové fyzické íslo síové karty (MAC - Media Access Control) systematicky p id lovaná IP adresa (Internet Protocol ) – tve ice byt ( ísel 0-255) odd lené te kou

- 6 -